{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Grobbleche","Profile","Optionen","warmgefertigte Hohlprofile ","kaltgefertigte Hohlprofile","Materialbestellung GW","Schweißzusatz","Materialbestellung ZW)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Grobbleche","index":0,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,9,4,11],[1,9,1,11],[2,9,2,11],[3,9,3,11],[13,5,13,8],[13,2,13,4],[13,9,13,11],[14,9,14,11],[15,9,15,11],[14,2,14,4],[15,2,15,4],[14,5,14,8],[15,5,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":9},"Datum:"]
[{"$nulls":9},"Auftrag:"]
["Checkliste Materialbestellung für Profile",{"$nulls":8},"Auftrags-Nr.:"]
[{"$nulls":9},"Ansprechpartner:"]
[null,"       Bauregelliste:  A  (Ü-Zeichen)   ",{"$nulls":5},"       Anfrage"]
[null,"       Bauregelliste:  B  (CE-Zeichen) ",{"$nulls":5},"       Bestellung"]
[]
["EN 10025-1:2004, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen."]
["EN 10025-2:2004, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle."]
["EN 10029, Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an - Grenzabmaße, Formtoleranzen, zulässige Gewichtsabweichungen."]
["EN 10058, Warmgewalzte Flachstäbe aus Stahl für allgemeine Verwendung - Maße, Formtoleranzen und Grenzabmaße."]
[]
["Stahlsorte","Bezeichnung ","Lieferzustand",null,null,"zusätzliche Prüfungen",null,null,null,"Prüfbescheinigungen",null,null,"Optionen"]
[null,"gemäß","gemäß",null,null,"gemäß",null,null,null,"gemäß",null,null,"gemäß"]
[null,"EN 10027-1","EN 10125",null,null,"EN 10164 (Z- Güte)",null,null,"EN 10160","EN 10204",null,null,"EN 10125-1"]
[{"$nulls":12},"s. Liste Optionen"]
[1,"S 235 JR"," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[2,"S 235 J0"," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[3,"S 235 J2 "," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[]
[4,"S 275 JR"," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[5,"S 275 J0"," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[6,"S 275 J2 "," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[]
[7,"S 355 JR"," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[8,"S 355 J0"," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[9,"S 355 J2"," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]

{"sheet":"Profile","index":1,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,9,1,11],[2,9,2,11],[3,9,3,11],[4,9,4,11],[13,5,13,8],[13,2,13,4],[13,9,13,11],[15,9,15,11],[14,2,14,4],[15,2,15,4],[14,5,14,8],[15,5,15,7],[14,9,14,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":9},"Datum:"]
[{"$nulls":9},"Auftrag:"]
["Checkliste Materialbestellung für Profile",{"$nulls":8},"Auftrags-Nr.:"]
[{"$nulls":9},"Ansprechpartner:"]
[null,"       Bauregelliste:  A  (Ü-Zeichen)   ",{"$nulls":5},"       Anfrage"]
[null,"       Bauregelliste:  B  (CE-Zeichen) ",{"$nulls":5},"       Bestellung"]
[]
["EN 10025-1:2004, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen."]
["EN 10025-2:2004, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle."]
["EN 10024, I-Profile mit geneigten inneren Flanschflächen - Grenzabmaße und Formtoleranzen."]
["EN 10034, I- und H-Profile aus Baustahl - Grenzabmaße und Formtoleranzen."]
[]
["Stahlsorte","Bezeichnung ","Lieferzustand",null,null,"zusätzliche Prüfungen",null,null,null,"Prüfbescheinigungen",null,null,"Optionen"]
[null,"gemäß","gemäß",null,null,"gemäß",null,null,null,"gemäß",null,null,"gemäß"]
[null,"EN 10027-1","EN 10125",null,null,"EN 10164 (Z- Güte)",null,null,"EN 10160","EN 10204",null,null,"EN 10125-1"]
[{"$nulls":12},"s. Liste Optionen"]
[1,"S 235 JR"," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[2,"S 235 J0"," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[3,"S 235 J2 "," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[]
[4,"S 275 JR"," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[5,"S 275 J0"," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[6,"S 275 J2 "," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[]
[7,"S 355 JR"," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[8,"S 355 J0"," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2"]
[9,"S 355 J2"," +AR"," +N"," +M","Z-15","Z-25","Z-35","UT-Prüfung"," 2.2","3.1","3.2",5]

{"sheet":"Optionen","index":2,"n_rows":35,"n_cols":10,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,4],[6,6,6,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Optionen gemäß EN 10025-1 und EN 10025-2",null,null,null,"Seite 1","Optionen gemäß EN 10025-1 und EN 10025-2",null,null,null,"Seite 2"]
[]
[]
["Nr.","Bedingungen",null,null,null,"Nr.","Bedingungen"]
[1,"Angabe des Herstellverfahrens des Stahles (siehe 6.1).",null,null,null,16,"Für die zulässigen Oberflächenungänzen und das Ausbessern von Oberflächenfehlern durch Schleifen"]
[2,"Die Stückanalyse ist durchzuführen; die Anzahl der Probenabschnitte und die zu prüfenden",{"$nulls":4},"und/oder Schweißen gilt für Profile eine andere Klasse als Klasse C, Untergruppe 1, nach EN 10163-3"]
[null,"Elemente sind zu vereinbaren (siehe 7.2.2, 8.3.3 und 8.4.2).",{"$nulls":4},"(siehe 7.5.3)."]
[3,"Die Kerbschlagarbeit der Gütegruppe JR ist durch Prüfung nachzuweisen (siehe 7.3.2.2 und 8.4.2).",null,null,null,17,"Für die zulässigen Oberflächenungänzen und das Ausbessern von Oberflächenfehlern durch Schleifen"]
[4,"Erzeugnisse der in Betracht kommenden Gütegruppen müssen einer der Anforderungen an die ",{"$nulls":4},"und/oder Schweißen gilt für Stäbe und Walzdraht eine andere Klasse als Klasse A nach EN 10221"]
[null," Eigenschaften in Dickenrichtung nach EN 10164 entsprechen (siehe 7.3.3).",{"$nulls":4},"(siehe 7.5.4)."]
[5,"Das Erzeugnis muss zum Schmelztauchverzinken geeignet sein (siehe 7.4.3).",null,null,null,18,"Für warmgewalzte Bleche gelten andere Grenzabmaße als Klasse A nach EN 10029 (siehe 7.7.1)."]
[6,"Für Flacherzeugnisse in Dicken ≥ 6 mm ist die Freiheit von inneren Fehlern nach EN 10160 ",null,null,null,"19A","Der Lieferzustand +N oder +AR wird verlangt (siehe 6.3)."]
[null,"nachzuweisen (siehe 7.6 und 10.3).",null,null,null,"19B","Der Lieferzustand +AR wird verlangt mit Nachweis der mechanischen Eigenschaften an normal-"]
[7,"Für H-Profile mit parallelen Flanschen und für IPE-Profile ist die Freiheit von inneren Fehlern nach ",{"$nulls":4},"geglühten Probenabschnitten (siehe 7.3.1.3)."]
[null,"EN 10306 nachzuweisen (siehe 7.6 und 10.3).",null,null,null,20,"Forderung eines Massenanteiles Kupfer von 0,25 % bis 0,40 % nach der Schmelzenanalyse und"]
[8,"Für Stäbe ist die Freiheit von inneren Fehlern nach EN 10308 nachzuweisen (siehe 7.6 und 10.3).",{"$nulls":4},"von 0,20 % bis 0,45 % nach der Stückanalyse für alle Gütegruppen von S235, S275 und S355"]
[9,"Prüfung der Oberflächenbeschaffenheit und der Maße ist vom Käufer im Herstellerwerk durchzuführen",{"$nulls":4},"(siehe 7.2.4)."]
[null,"(siehe 8.2).",null,null,null,21,"Nachweis der Korngröße bei Erzeugnissen mit Nenndicken < 6 mm aus Stählen der Gütegruppen"]
[10,"Die Art der Kennzeichnung ist festzulegen (siehe Abschnitt 11).",{"$nulls":4},"J2 und K2 (siehe 7.3.2.3)."]
[11,"Blech, Band, Breitflachstahl und Flachstahl (Breite < 150 mm) in Nenndicken ≤ 30 mm muss geeignet",null,null,null,22,"Stäbe müssen zum Kaltziehen geeignet sein (siehe 7.4.2.2.4)."]
[null,"sein zum Kaltbiegen oder Abkanten (siehe 7.4.2.2.2).",null,null,null,23,"Für Sorte S185 ist eine Werksbescheinigung zur Verfügung zu stellen (siehe 8.2)."]
[12,"Blech und Band in Nenndicken ≤ 8 mm muss geeignet sein zur Herstellung von Kaltprofilen mit",null,null,null,24,"Prüfung der mechanischen Eigenschaften nach Schmelzen oder nach Losen bei Erzeugnissen aus"]
[null,"Biegehalbmessern nach Tabelle 13 (siehe 7.4.2.2.3).",{"$nulls":4},"Stählen der Gütegruppe JR sowie bei den Stahlsorten E295, E335 und E360 (siehe 5.1h) und 8.3.1.1)."]
[13,"Für Flacherzeugnisse aus Stählen der Gütegruppen J2 und K2 Nachweis nur der Kerbschlageigen-",null,null,null,25,"Die Vorbereitung von Probenabschnitten für Halbzeug ist zu vereinbaren, wenn die Bestellung "]
[null,"schaften an jeder Walztafel oder jeder Rolle (siehe 8.3.2.2).",{"$nulls":4},"zusätzlich zur chemischen Zusammensetzung die Prüfung der mechanischen Eigenschaften "]
[14,"Für Flacherzeugnisse aus Stählen der Gütegruppen J2 und K2 Nachweis der Kerbschlageigenschaften",{"$nulls":4},"beinhaltet (siehe 9.2.2)."]
[null,"und der Eigenschaften im Zugversuch an jeder Walztafel oder jeder Rolle (siehe 8.3.2.2).",null,null,null,26,"Für Profile in Nenndicken > 100 mm Begrenzung des maximalen Massenanteiles Kohlenstoff "]
[15,"Für die zulässigen Oberflächenungänzen und das Ausbessern von Oberflächenfehlern durch Schleifen",{"$nulls":4},"(siehe Tabellen 2 und 4)."]
[null,"und/oder Schweißen gilt für Blech und Breitflachstahl eine andere Klasse als Klasse A, Untergruppe 1,",null,null,null,27,"Für Langerzeugnisse kann zwecks verbesserter Bearbeitbarkeit der Höchstgehalt an Schwefel um"]
[null,"von En 10163-2 (siehe 7.5.2).",{"$nulls":4},"0,015 % angehoben werden, falls der Stahl zwecks Änderung der Sulfidausbildung behandelt wurde "]
[{"$nulls":6},"und die chemische Zusammensetzung mindestens 0,0020 % Ca aufweist (siehe Tabellen 2 bis 5)."]
[{"$nulls":5},28,"Für Profile in Nenndicken > 100 mm Mindestwerte der Kerbschlagarbeit (siehe Tabelle 9)."]

{"sheet":"warmgefertigte Hohlprofile ","index":3,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,8,14,9],[1,9,1,11],[2,9,2,11],[3,9,3,11],[4,9,4,11],[7,10,7,11],[12,8,12,9],[13,8,13,9],[5,1,5,3],[14,5,14,7],[13,2,13,4],[13,5,13,7],[14,2,14,4],[12,2,12,4],[12,5,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":9},"Datum:"]
[{"$nulls":9},"Auftrag:"]
["Checkliste Materialbestellung für warmgefertigte Hohlprofile",{"$nulls":8},"Auftrags-Nr.:"]
[{"$nulls":9},"Ansprechpartner:"]
[null,"       Bauregelliste: A  (Ü-Zeichen)   ",null,null,null,"       Anfrage"]
[null,"       Bauregelliste:  B  (CE-Zeichen) ",null,null,null,"       Bestellung"]
[{"$nulls":10},"Optionen gemäß EN 10210-1"]
["Technische Lieferbedingungen gemäß EN 10210 -1",{"$nulls":9},"Nr.","Bedingungen"]
["Grenzabmaße und Formtoleranzen gemäß EN 10210-2",{"$nulls":9},"1.1","Stückanalyse (siehe 6.5.1)."]
[{"$nulls":10},"1.2","Angabe der Anteile an Cr, Cu, Mo, Ni, Ti und V"]
[{"$nulls":11},"in der Schmelzenanalyse (siehe 6.5.2)."]
["Stahlsorte","Bezeichnung ","Erzeugnisform",null,null,"Prüfbescheinigungen",null,null,"Optionen",null,"1.3","Nachweis der Kerbschlagarbeit für die"]
[null,"gemäß","gemäß",null,null,"gemäß",null,null,"gemäß",null,null,"Gütegruppen JR und J0 (siehe 6.6.4)."]
[null,"EN 10027-1","EN 10210-1",null,null,"EN 10204",null,null,"EN 10219-1",null,"1.4","Eignung zum Schmelztauchverzinken"]
[{"$nulls":11},"(siehe 6.7.2)."]
[1,"S 235 JRH","HFCHS","HFRHS","HFEHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,"1.5","Unzulässigkeit von Schweißreparaturen am"]
[2,"S 235 J0H","HFCHS","HFRHS","HFEHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,null,"Profilkörper von Hohlprofilen aus unlegiertem"]
[3,"S 235 J2H","HFCHS","HFRHS","HFEHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,null,"Baustahl (siehe 6.8.4)"]
[{"$nulls":10},"1.6","Spezifische Prüfung für unlegierte Stähle der"]
[4,"S 275 JRH","HFCHS","HFRHS","HFEHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,null,"Gütegruppen JR und J0 (siehe 7.1.1)."]
[5,"S 275 J0H","HFCHS","HFRHS","HFEHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,"1.7","Von der Standard-Prüfbescheinigung ab-"]
[6,"S 275 J2H","HFCHS","HFRHS","HFEHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,null,"weichende Prüfbescheinigung (siehe 7.2.2)."]
[{"$nulls":10},"1.8","Zugversuch für den Rundungsbereich."]
[7,"S 355 JRH","HFCHS","HFRHS","HFEHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,null,"(siehe 8.2.3.1)."]
[8,"S 355 J0H","HFCHS","HFRHS","HFEHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,"1.9","Kerbschlagbiegeversuch für den Rundungs-"]
[9,"S 355 J2H","HFCHS","HFRHS","HFEHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,null,"bereich (siehe 8.2.3.2)."]

{"sheet":"kaltgefertigte Hohlprofile","index":4,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,7,14,8],[1,8,1,10],[2,8,2,10],[3,8,3,10],[4,8,4,10],[13,7,13,8],[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[5,1,5,3],[14,4,14,6],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[13,4,13,6],[12,2,12,3],[12,4,12,6],[11,9,11,10],[12,7,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":8},"Datum:"]
[{"$nulls":8},"Auftrag:"]
["Checkliste Materialbestellung für kaltgefertigte Hohlprofile",{"$nulls":7},"Auftrags-Nr.:"]
[{"$nulls":8},"Ansprechpartner:"]
[null,"       Bauregelliste: A  (Ü-Zeichen)   ",null,null,null,"       Anfrage"]
[null,"       Bauregelliste:  B  (CE-Zeichen) ",null,null,null,"       Bestellung"]
[]
["Technische Lieferbedingungen gemäß EN 10219 -1"]
["Grenzabmaße und Formtoleranzen gemäß EN 10219-2"]
[]
[{"$nulls":9},"Optionen gemäß EN 10219-1"]
["Stahlsorte","Bezeichnung ","zusätzliche Prüfungen",null,"Prüfbescheinigungen",null,null,"Optionen",null,"Nr.","Bedingungen"]
[null,"gemäß","gemäß",null,"gemäß",null,null,"gemäß",null,"1.1","Stückanalyse (siehe 6.6.1)."]
[null,"EN 10027-1","Erzeugnisform",null,"EN 10204",null,null,"EN 10125-2",null,"1.2","Angabe der Gehalte an Cr, Cu, Mo, Ni, Ti und"]
[{"$nulls":10}," V in der Schmelzenanalyse (siehe 6.6.2)."]
[1,"S 235 JRH","CFCHS","CFRHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,"1.3","Nachweis der Kerbschlagarbeit für die"]
[2,"S 235 J0H","CFCHS","CFRHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,null,"Gütegruppen JR und J0 (siehe 6.7.4)."]
[3,"S 235 J2H","CFCHS","CFRHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,"1.4","Eignung zum Schmelztauchverzinken"]
[{"$nulls":10},"(siehe 6.8.2)."]
[4,"S 275 JRH","CFCHS","CFRHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,"1.5","Unzulässigkeit von Reparaturschweißungen"]
[5,"S 275 J0H","CFCHS","CFRHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,null,"am Profilkörper von Hohlprofilen aus "]
[6,"S 275 J2H","CFCHS","CFRHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,null,"unlegiertem Baustahl (siehe 6.9.4)"]
[{"$nulls":9},"1.6","Spezifische Prüfung für unlegierte Stähle der "]
[7,"S 355 JRH","CFCHS","CFRHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,null,"Gütegruppen JR und J0 (siehe 7.1.1)."]
[8,"S 355 J0H","CFCHS","CFRHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,"1.7","Von der Standard-Prüfbescheinigung ab-"]
[9,"S 355 J2H","CFCHS","CFRHS"," 2.2","3.1","3.2",null,null,null,"weichende Prüfbescheinigung (siehe 7.2.2)."]

{"sheet":"Materialbestellung GW","index":5,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[1,6,1,8],[2,6,2,8],[3,6,3,8],[4,6,4,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Seite 1"]
[{"$nulls":6},"Datum:"]
[{"$nulls":6},"Auftrag:"]
["Materialbestellung für Grundwerkstoffe",{"$nulls":5},"Auftrags-Nr.:"]
[{"$nulls":6},"Ansprechpartner:"]
[]
["Bestellmenge",null,"Längenart / Längenbereich","Einzelheiten","Stahlbezeichnung",null,"Grenzabmaße / Formtolleranzen",null,"Zusätzliche","Material-","Optionen"]
["Gewicht","Anzahl","Längen","zur","Norm","Bezeichnung","Nennmaße","Norm","Prüfungen","zeugnis"]
["[ t ]","[ Stck.]","[ m ]","Erzeugnisform",null,null,"[ mm ]","gemäß EN 10025-1"]
[]
[28,100,"12 m Genaulänge","HFRHS","EN 10210","S355J0H","100 x 100 x 8","EN  10210-2",null,"3.1","1.3 und 1.6"]

{"sheet":"Schweißzusatz","index":6,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,7],[2,6,2,7],[3,6,3,7],[4,6,4,7],[1,4,1,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[9,3,9,5],[10,3,10,5],[27,2,28,2],[13,2,14,2],[16,2,17,2],[19,2,20,2],[24,2,25,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":4},"Datum:"]
[{"$nulls":4},"Auftrag:"]
["Checkliste Materialbestellung für Zusatzwerkstoffe",null,null,null,"Auftrags-Nr.:"]
[{"$nulls":4},"Ansprechpartner:"]
[null,"       Bauregelliste:  A  (Ü-Zeichen)   ","       Anfrage"]
[null,"       Bauregelliste:  B  (CE-Zeichen) ","       Bestellung"]
[]
[]
[null,null,null,"Prüfbescheinigungen",null,null,"CE-","Daten-"]
[null,null,null,"gemäß EN 10204",null,null,"Zertifikat","blatt"]
[null,"Schutzgase zum Lichtbogenschweißen und Schneiden","EN ISO 14175"," 2.2","3.1","3.2"]
[]
[null,"Drahtelektroden und Schweißgut zum Metall-Schutzgasschweißen","EN ISO 14341"," 2.2","3.1","3.2"]
[null," von unlegierten Stählen und Feinkornbaustählen"]
[]
[null,"Drahtelektroden und Draht-Pulver-Kombinationen zum Unterpulver-","EN 756"," 2.2","3.1","3.2"]
[null,"schweißen von unlegierten Stählen und Feinkornbaustählen"]
[]
[null,"Fülldrahtelektroden zum Metall-Lichtbogenschweißen mit und ohne","EN ISO 17632"," 2.2","3.1","3.2"]
[null,"Schutzgas von unlegierten Stählen und Feinkornbaustählen"]
[]
[null,"Pulver zum Unterpulverschweißen","EN 760"," 2.2","3.1","3.2"]
[]
[null,"Stäbe, Drähte und Schweißgut zum Wolfram-Schutzgasschweißen","EN ISO 636"," 2.2","3.1","3.2"]
[null,"von unlegierten Stählen und Feinkornstählen"]
[]
[null,"Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweißen von","EN ISO 2560"," 2.2","3.1","3.2"]
[null,"unlegierten Stählen und Feinkornstählen"]

{"sheet":"Materialbestellung ZW)","index":7,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[1,6,1,8],[2,6,2,8],[3,6,3,8],[4,6,4,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":10},"Seite 1"]
[{"$nulls":6},"Datum:"]
[{"$nulls":6},"Auftrag:"]
["Materialbestellung für Zusatzwerkstoffe",{"$nulls":5},"Auftrags-Nr.:"]
[{"$nulls":6},"Ansprechpartner:"]
[]
["Bestellmenge",null,"Rollen / Tonnen","Art des ","Normbezeichnung",null,"Maße / Grenzabmaße",null,"Einteilung der","Prüfniveau","Material-"]
["Gewicht","Anzahl",null,"Produkts","Norm","Bezeichnung","Nenndurchmesser","Norm","Fertigungseinheit","gemäß","zeugnis"]
["[ t ]","[ Stck.]",null,"gemäß EN ISO 544",null,null,"[ mm ]","gemäß EN ISO 544","gemäß ISO 14344","ISO 14344"]
[]
[1,65,"Rollen","Massivdraht","ISO 14341","G3Si1",1.2,"EN ISO 544","Klasse S1","Prüfstufe 4","2.2"]